{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["监测工作安排","厂区监测方案","矿山监测方案","日常性监测单独出报告"],"not_rendered":{"images":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"监测工作安排","index":0,"n_rows":11,"n_cols":8,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,6],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,4,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[4,1,6,1],[7,1,9,1],[7,2,8,2],[7,4,8,4],[7,5,8,5],[7,6,8,6]]}
["华新水泥（武穴）有限公司2021年二季度环境监测工作安排"]
["序号","日期","监测类别","监测点位","监测项目","监测频次","现场管控要求","责任人"]
[1,"2021-06-07","废气（有组织）","窑头、煤磨、原料区域","颗粒物、排气参数(流速、温度、含湿量、标况风量)","1天×3次/天","设备正常开机运行、烟囱出口无明显冒灰、在线排放数据达标","胡涛、李晓峰"]
[2]
[3,"2021-06-08","废气（有组织）","熟料区域、水泥磨","颗粒物、排气参数(流速、温度、含湿量、标况风量)",null,"设备正常开机运行、烟囱出口无明显冒灰、在线排放数据达标","胡涛、李晓峰"]
[4,null,"废气（无组织）","矿山厂界","颗粒物","1天×3次/天","监测期间禁止爆破，潜孔钻保持湿法作业，道路保持湿润减少车辆通行，竖井口雾炮机工作正常","张智谋"]
[5,null,"噪声（昼夜）","厂区东、北、西厂界13个点位，矿山4个点","噪声","昼间、夜间各监测一次","厂房大门封闭","各区域负责人"]
[6,"2021-06-09","废气（有组织）","窑尾","颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、氨、臭气浓度、排气参数(氧含量、流速、温度、含湿量、标况风量)","1天×3次/天","设备正常开机运行、烟囱出口无明显冒灰、在线排放数据达标（AFR处置以环保工厂安排为主）","胡涛、李晓峰"]
[7,null,null,"水泥包装区域",{"$nulls":3},"李建平、李晓峰"]
[8,null,"废气（无组织）","厂界","颗粒物、臭气浓度","1天×3次/天","厂区道路洒水降尘（装包、厂门、原料物流门）；垃圾输送廊道封闭","吴章、胡涛"]
[9,null,"废水","四个污水处理站、雨水排洪沟、矿山沉淀池","pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、色度、总磷、动植物油、石油类","1天×3次/天","食堂当日禁止将油污、泔水直排；污水处理站保持正常运行，加大加药量；沉淀池无明显积泥浊水","吴章、李晓峰、张智谋"]

{"sheet":"厂区监测方案","index":1,"n_rows":57,"n_cols":4,"rows_kept":57,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,1],[3,2,30,2],[3,3,30,3],[31,2,32,2],[31,3,32,3],[33,0,33,1],[34,2,35,2],[34,3,36,3],[36,0,37,0],[38,0,39,0],[42,0,42,1],[43,2,46,2],[43,3,46,3],[48,0,48,1],[51,0,51,1],[52,3,56,3],[54,2,55,2]]}
["华新水泥（武穴）有限公司2021年二季度监测方案（厂区）"]
["一、有组织废气"]
["序号","采样地点","监测项目","监测频次"]
[1,"K1窑头(1#)H=40m","颗粒物、排气参数(流速、温度、含湿量、标况风量)","1天×3次/天"]
[2,"K2窑头(2#)H=40m"]
[3,"K1煤磨除尘器（3#）H=40m"]
[4,"K2煤磨除尘器（4#）H=40m"]
[5,"1#水泥磨出口（5#）H=35m"]
[6,"2#水泥磨出口（6#）H=35m"]
[7,"水泥立磨出口（7#）H=37m"]
[8,"水泥装包机1号（8#）H=25m"]
[9,"水泥装包机2号（9#）H=25m"]
[10,"水泥装包机3号（10#）H=25m"]
[11,"水泥装包机4号（11#）H=25m"]
[12,"水泥装包机5号（12#）H=25m"]
[13,"水泥装包机6号（13#）H=25m"]
[14,"水泥库顶3号（14#）H=65m"]
[15,"水泥库顶4号（15#）H=65m"]
[16,"2#水泥散装码头装船机收尘器A（16#）H=15m"]
[17,"2#水泥散装码头装船机收尘器B（17#）H=15m"]
[18,"2#水泥散装码头装船机收尘器C（18#）H=15m"]
[19,"K1熟料均化库顶收尘器（19#）H=65m"]
[20,"K1熟料均化库底收尘器（20#）H=7m"]
[21,"4#熟料码头装船机收尘器（21#）H=16m"]
[22,"K1#预热器8楼收尘器（22#）H=85m"]
[23,"K1入窑斗提尾收尘器（23#）H=15m"]
[24,"砂岩破碎收尘器(24#)H=9m"]
[25,"K1石子库底收尘器（25#）H=15m"]
[26,"K2石子库底收尘器（26#）H=15m"]
[27,"K1出磨斜槽收尘器排口（27#）H=15m"]
[28,"矿洞平峒内主收尘器（28#）H=22m"]
[29,"K1窑尾（29#）H=80m","颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、氨、臭气浓度、排气参数(氧含量、流速、温度、含湿量、标况风量)","1天×3次/天"]
[30,"K2窑尾（30#）H=80m"]
["二、烟气在线比对"]
[1,"K1窑头排放口","颗粒物、温度、流速、含湿量","1天×3次/天"]
[2,"K2窑头排放口"]
[3,"K1窑尾排放口","颗粒物、温度、流速、含湿量"]
[null,"K1窑尾排放口","二氧化硫、氮氧化物、氧含量","1天×6次/天"]
[4,"K2窑尾排放口","颗粒物、温度、流速、含湿量","1天×3次/天"]
[null,"K2窑尾排放口","二氧化硫、氮氧化物、氧含量","1天×6次/天"]
[]
[]
["三、无组织废气"]
[1,"厂界上风向1#","颗粒物、臭气浓度","1天×3次/天"]
[2,"厂界下风向2#"]
[3,"厂界下风向3#"]
[4,"厂界下风向4#"]
[]
["四、厂界噪声"]
[null,"厂界四周布置13个监测点位","等效连续A声级","昼间、夜间各监测一次"]
[]
["五、废水"]
[1,"生活污水处理","pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、五日生化需氧量、动植物油","1天×3次/天"]
[2,"江边污水处理","PH、悬浮物、化学需氧量、石油类"]
[3,"湖边污水处理","PH、悬浮物、化学需氧量、石油类"]
[4,"余热反冲洗污水处理"]
[5,"雨水排洪沟","pH、化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、石油类"]

{"sheet":"矿山监测方案","index":2,"n_rows":18,"n_cols":9,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,3],[2,0,2,1],[3,2,7,2],[3,3,7,3],[9,0,9,1],[12,0,12,1],[13,3,14,3],[16,1,16,3],[17,0,17,3]]}
[1]
["序号","采样地点","监测项目","监测频次"]
["一、无组织废气"]
[1,"矿山厂界上风向1#","颗粒物（粉尘）","1天×3次/天",{"$nulls":4}," "]
[2,"矿山厂界下风向2#"]
[3,"矿山厂界下风向3#"]
[4,"矿山厂界下风向4#"]
[5,"矿山厂界下风向5#"]
[]
["二、厂界噪声"]
[1,"矿山厂界四周布置4个监测点位","等效连续A声级","昼间、夜间各监测一次"]
[]
["三、水质"]
[1,"矿山地表径流水雨水沉淀池002","pH、悬浮物","1天×3次/天"]
[2,"矿山地表径流水雨水沉淀池003","PH、悬浮物"]
[]
["执行标准","无组织废气颗粒物：0.5；噪声：昼间65，夜间55；水质：PH6-9；悬浮物70"]
["备注：单独出报告"]

{"sheet":"日常性监测单独出报告","index":3,"n_rows":13,"n_cols":9,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,3],[2,0,2,1],[3,3,9,3],[6,0,6,1],[11,1,11,3],[12,0,12,3]]}
["华新水泥（武穴）有限公司2021年二季度监测方案（观赏湖）"]
["序号","采样地点","监测项目","监测频次"]
["一、水质"]
[1,"观赏湖出水口15m处","PH值、COD、BOD5、氨氮、总磷、悬浮物、石油类","1天×3次/天",{"$nulls":4}," "]
[2,"湖边污水处理站","氯化物"]
[3,"余热发电反冲洗污水处理站","氯化物"]
["二、有组织废气"]
[1,"C1风机出口","颗粒物、排气参数(流速、温度、含湿量、标况风量)"]
[3,"生料磨循环风机出口","颗粒物、排气参数(流速、温度、含湿量、标况风量)"]
[2,"ID风机出口","颗粒物、排气参数(流速、温度、含湿量、标况风量)"]
[]
["执行标准","(GB 3838-2002《地表水环境质量标准》)"]
["备注：单独出报告"]