{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["监测工作安排","厂区监测方案","单独"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"监测工作安排","index":0,"n_rows":10,"n_cols":8,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,6],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,4,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[4,1,5,1],[6,1,8,1],[6,2,7,2],[6,4,7,4],[6,5,7,5],[6,6,7,6]]}
["华新水泥（武穴）有限公司2023年二季度环境监测工作安排"]
["序号","日期","监测类别","监测点位","监测项目","监测频次","现场管控要求","责任人"]
[1,"2023年5月22日-5月24日","废气（有组织）","窑头、煤磨、原料区域","颗粒物、排气参数(流速、温度、含湿量、标况风量)","1天×3次/天","设备正常开机运行、烟囱出口无明显冒灰、在线排放数据达标","郭文胜、廖顺华"]
[2]
[3,"2023年5月22日-5月24日","废气（有组织）","熟料区域、水泥磨","颗粒物、排气参数(流速、温度、含湿量、标况风量)",null,"设备正常开机运行、烟囱出口无明显冒灰、在线排放数据达标","郭文胜、廖顺华"]
[5,null,"噪声（昼夜）","厂区东、北、西厂界13个点位","噪声","昼间、夜间各监测一次","厂房大门封闭","各区域负责人"]
[6,"2023年5月22日-5月24日","废气（有组织）","窑尾","颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、氨、臭气浓度、排气参数(氧含量、流速、温度、含湿量、标况风量)","1天×3次/天","设备正常开机运行、烟囱出口无明显冒灰、在线排放数据达标（AFR处置以环保工厂安排为主）","郭文胜、廖顺华"]
[7,null,null,"水泥包装区域",{"$nulls":3},"李建平、廖顺华"]
[8,null,"废气（无组织）","厂界四个、砖厂一个点","颗粒物、臭气浓度","1天×3次/天","厂区道路洒水降尘（装包、厂门、原料物流门）；垃圾输送廊道封闭","何勇、郭文胜"]
[9,"2023年5月22日-5月24日","废水","四个污水处理站、雨水排洪沟","pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、色度、总磷、动植物油、石油类","1天×3次/天","食堂当日禁止将油污、泔水直排；污水处理站保持正常运行，加大加药量；沉淀池无明显积泥浊水","何勇、廖顺华、"]

{"sheet":"厂区监测方案","index":1,"n_rows":52,"n_cols":4,"rows_kept":52,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,1],[3,2,25,2],[3,3,25,3],[26,2,27,2],[26,3,27,3],[28,0,28,1],[29,2,30,2],[29,3,31,3],[31,0,32,0],[33,0,34,0],[37,0,37,1],[38,2,42,2],[38,3,42,3],[44,0,44,1],[46,0,46,1],[47,3,51,3],[49,2,50,2]]}
["华新水泥（武穴）有限公司2023年二季度监测方案（厂区）"]
["一、有组织废气"]
["序号","采样地点","监测项目","监测频次"]
[1,"DA053-K1窑头(1#)H=40m","颗粒物、排气参数(流速、温度、含湿量、标况风量)","1天×3次/天"]
[2,"DA040-K2窑头(2#)H=40m"]
[3,"DA041-K1煤磨除尘器（3#）H=40m"]
[4,"DA039-K2煤磨除尘器（4#）H=40m"]
[5,"DA047-1#水泥磨出口（5#）H=35m"]
[6,"DA048-2#水泥磨出口（6#）H=35m"]
[7,"DA049-水泥立磨出口（7#）H=37m"]
[8,"DA050-水泥装包机1号（8#）H=25m"]
[9,"DA052-水泥装包机2号（9#）H=25m"]
[10,"DA002-水泥装包机3号（10#）H=25m"]
[11,"DA051-水泥装包机4号（11#）H=25m"]
[12,"DA033-水泥装包机5号（12#）H=25m"]
[13,"DA034-水泥装包机6号（13#）H=25m"]
[14,"DA028-立磨1#皮带机收尘排口（14#)H=15m"]
[15,"DA029-立磨入库斗提尾部新增收尘器排口(15#)H=30m"]
[16,"DA030-3#码头趸船收尘器A排口(16#)H=15m"]
[17,"DA031-装包新线斗提收尘器排口(17#)H=28m"]
[18,"DA032-装包新线钢板仓顶收尘器排口(18#)H=30m"]
[19,"DA035-2、4号装车机头收尘器排口(19#)H=20m"]
[20,"DA036-K1熟料库底3#收尘器排口(20#)H=3m"]
[21,"DA037-K2生料库侧收尘器排口(21#)H=15m"]
[22,"DA038-K2熟料库顶收尘器排口(21#)H=47m"]
[23,"DA060-矿洞平峒内主收尘器（26#）H=22m"]
[24,"DA011-K1窑尾（27#）H=80m","颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨、氟化物、臭气浓度、排气参数(氧含量、流速、温度、含湿量、标况风量)","1天×3次/天"]
[25,"DA012-K2窑尾（28#）H=80m"]
["二、烟气在线比对"]
[1,"K1窑头排放口","颗粒物、温度、流速、含湿量","1天×3次/天"]
[2,"K2窑头排放口"]
[3,"K1窑尾排放口","颗粒物、温度、流速、含湿量"]
[null,"K1窑尾排放口","二氧化硫、氮氧化物、氧含量","1天×6次/天"]
[4,"K2窑尾排放口","颗粒物、温度、流速、含湿量","1天×3次/天"]
[null,"K2窑尾排放口","二氧化硫、氮氧化物、氧含量","1天×6次/天"]
[]
[]
["三、无组织废气"]
[1,"厂界上风向1#","颗粒物、臭气浓度","1天×3次/天"]
[2,"厂界下风向2#"]
[3,"厂界下风向3#"]
[4,"厂界下风向4#"]
[5,"砖厂"]
[]
["四、厂界噪声"]
[null,"厂界四周布置13个监测点位","等效连续A声级","昼间、夜间各监测一次"]
["五、废水"]
[1,"生活污水处理","pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、五日生化需氧量、动植物油","1天×3次/天"]
[2,"江边污水处理","PH、悬浮物、化学需氧量、石油类"]
[3,"湖边污水处理","PH、悬浮物、化学需氧量、石油类"]
[4,"余热反冲洗污水处理"]
[5,"雨水排洪沟","pH、化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、石油类"]

{"sheet":"单独","index":2,"n_rows":9,"n_cols":4,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,1],[3,2,6,2],[3,3,6,3],[7,0,7,1]]}
["华新水泥（武穴）有限公司2023年二季度监测方案（厂区）"]
["一、有组织废气"]
["序号","采样地点","监测项目","监测频次"]
[1,"K1旁风放风进口","颗粒物、、NOX、排气参数(流速、温度、含湿量、标况风量)","1天×3次/天"]
[2,"K1旁风放风出口"]
[3,"K2旁风放风进口"]
[4,"K2旁风放风出口"]
["五、废水"]
[1,"观井湖","pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、五日生化需氧量、动植物油","1天×3次/天"]